**Прайс-лист на гальванопокрытие**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид гальванического покрытия** | **Максимальные габариты ДСЕ, мм** | **Цена, руб. без НДС за кв. дм.**  |
| Срок изготовления от 3-х дней |
| 1. | Цинкование деталей из стали (Ц…хр) | 2000х350х600 | 19.43 |
| 2. | Кадмирование деталей из стали (Kd…хр) | 200х200х250 | 19.72 |
| 3. | Фторидное покрытие алюминия и его сплавов (Хим. Окс. э; Хим. Окс. фтор) | 1400х500х450 | 9.88 |
| 4. | Покрытие из сплава олово-висмут на детали из меди и ее сплавов (О-Ви (99,8) | 900х250х450 | 10.37 |
| 5. | Покрытие из сплава олово-висмут на детали стали (Н…О-Ви (99,8) | 600х200х450 | 10.5 |
| 6. | Анодирование алюминия и его сплавов (Ан.Окс.нхр.) | 1200х400х400 | 11.04 |
| 7. | Анодирование алюминия и его сплавов (Ан.Окс.Черн.) | 500х400х350 | 30.31 |
| 8. | Химическое пассивирование легированных сталей, меди и ее сплавов (Хим. Пас) | 150х100х200 | 25.17 |
| 9. | Никелирование деталей из меди и ее сплавов (Н…) | 600х200х450 | 36.31 |
| 10. | Никелирование деталей из стали (Н…) | 600х200х450 | 17.68 |
| 11. | Химическое никелирование стали, меди и её сплавов (Хим.Н…) | 320х200х240 | 15.98 |
| 12. | Хромирование деталей из стали (Х…, Хмол…, Хтв…) | 500х200х400 | 28.68 |
| 13. | Хромирование деталей из меди и ее сплавов (Х…, Хмол…, Хтв…) | 500х200х400 | 27.19 |
| 14. | Многослойное покрытие стали, меди и ее сплавов: |
| 14.1. | Никелирование по стали(Н-М-Н) | 300х150х250 | 28.68 |
| 14.2. | Хромирование по меди(Н-М-Х) | 300х150х250 | 33.43 |
| 15. | Хим.Н…О-Ви (99,8)...деталей из алюминия | 320х200х240 | 23.01 |
| 16. | Оксидирование деталей из стали (Хим. Окс. прм. по стали) | 300х90х60 | 15.73 |
| Порошковая окраска **за кв. м.**  |
| 17. | Без изоляции | 1000х1000х3400 | 733,18 |
| 18. | С изоляцией | 1000х1000х3400 | 960,82 |
| При больших объемах цена за кв. м. 450 руб. без НДС |

Примечание:

1. Цены указаны при условии 100 % загрузки ванны

- при загрузке на 25 % коэффициент удорожания составит – 2,0

- при загрузке на 50 % коэффициент удорожания составит – 1,5

- при загрузке на 75 % коэффициент удорожания составит – 1,2

1. Возможность нанесения покрытия большей толщины
2. Габариты барабана от 1,0 до 10,0 кг

Цена покрытия сложных профилированных изделий, изделий с применением монтажа и высокой загрязненностью рассчитывается отдельно.